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MASALAH YANG KAMI JAWAB
	Trainer terbatas
Alat sedikit dan mahal, siswa antre.
	
	Risiko praktik
Arus starter besar, rawan korsleting.
	
	Diagnosis lemah
Kurang latihan membaca gejala.




SOLUSI KERABAT TEKNIK
	
	Modul digital
Materi dan tabel diagnosis cepat; dibuka di ponsel, bisa luring.




	Kasus lokal
Mesin perahu pinisi; belajar berkelompok ala punggawa dan sawi.




	Latihan diagnosis
Tiga kasus dengan umpan balik melatih baca gejala dan uji penyebab.




	Satu pintu
Modul + trainer aman + pelatihan guru + purna jual; harga bertingkat.
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	Titik impas hanya 6 transaksi per bulan
Pindai QR atau buka tautan untuk mencoba modul digitalnya sekarang:
teknik.wahyudintamrin.com
Konsultasi via WhatsApp: 0852-9955-7045
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Latihan: 3 kasus diagnosis

Piih diagnoss pal
penjelasan.

Nelayan menekan START: hanya terdengar
Klik, lampu panel meredup. Tegangan
baterai saat diam 12,4 V, saat START turun
menjadi 85 V.

A. Busi kotor dan perlu dibersihkan

B. Baterai lemah atau sambungan

terminal buruk

C. Roda gigi flywheel aus

Tepat. Tegangan jatun dalam saat beban
menandakan bateral leman atau hambatan di
terminal. Uj lanjutan: ukur drop tegangan di tiap.
terminal dan kencangkan atau bersihkan.
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